TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – izmjene omaške u točki 10. mijenja se min 65 GB 🡪 min 64 GB

Digitalni fotoaparat

1. Vrsta: Bez zrcalni fotoaparat sa montiranjem na stalak
2. Senzor slike: 35,9 x 23,9 mm ili veći
3. Broj piksela: 24 milijuna ili više
4. Uvećanje: 0,8 x objektiv
5. Vrsta okidača: elektronički reguliran mehanički okidač
6. Način okidanja: Pojedinačno – kontinuirano i kontinuirano pri većoj brzini
7. Veličina zaslona: min 8 cm
8. WiFi
9. Objektiv: 50mm f 2.8
10. SD kartica min 64 GB
11. Zaštitne leće i odgovarajuća torba

Ostala tehnička oprema:

1. Stalak za fotoaparat podesiv po visini min. 70 cm i nosivosti min. 1,4 kg.

Postoje min. 35x45 cm, otporan na vibracije

1. LED svjetlo u obliku prstena. Min. 60 LED lampica o min. 2.200 lux,

Mora odgovarati navoju filtera objektiva, min. Radnja udaljenost 5 cm

1. LED rasvjetna jedinica sa min 2x272 SMD-LED, temperatura 5600 K i CRI=95,

Sa mogućnošću podešavanja intenziteta

1. Polarizacijski filter 43x50 cm
2. Bijeli difuzijski filter 53x122