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Predmet nabave: Usluga izrade glavnog projekta energetske obnove i ostale projektne dokumentacije

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Predmet nabave

Predmet nabave je usluga izrade idejnog rješenja, glavnog projekta energetske obnove, proračuna energetskih ušteda, troškovnika radova s procijenjenim jediničnim cijenama te ostale potrebne projektno-tehničke dokumentacije za zgradu Sveučilišta u Dubrovniku na adresi Ćira Carića 4, 20 000 Dubrovnik, ukupne bruto građevinske površine približno 6.395 m². Izrađena dokumentacija služit će kao stručna i tehnička podloga za prijavu projekta na poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada javnog sektora, provedbu postupka nabave radova te izvođenje planiranih zahvata energetske obnove.

Pregled podloga i izrada idejnog rješenja

Odabrani ponuditelj dužan je pregledati raspoloživu tehničku i projektnu dokumentaciju, uključujući energetski pregled, energetski certifikat, analizu postojećeg stanja i digitalizirane podloge u DWG formatu, obaviti obilazak zgrade te provjeriti podatke potrebne za projektiranje. Na temelju utvrđenog stanja i dostavljenih podloga potrebno je izraditi međusobno usklađeno idejno rješenje energetske obnove. Idejno rješenje mora sadržavati prikaz predloženih mjera energetske učinkovitosti i njihovih osnovnih tehničkih rješenja te biti usklađeno sa zahtjevima Naručitelja, pravilima struke i uvjetima relevantnog poziva za sufinanciranje. Tijekom njegove izrade odabrani ponuditelj dužan je surađivati s Naručiteljem i konzultantima angažiranima na pripremi projektne prijave.

Posebni uvjeti i glavni projekt

Nakon prihvaćanja idejnog rješenja odabrani ponuditelj dužan je bez odgode pripremiti i podnijeti potrebne zahtjeve radi ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja nadležnih javnopravnih tijela putem sustava eDozvola, odnosno drugog primjenjivog sustava, te projektna rješenja uskladiti s izdanim uvjetima.

Glavni projekt energetske obnove mora obuhvatiti najmanje:

• glavni arhitektonski projekt energetske obnove;
• glavni strojarski projekt termotehničkih instalacija energetske obnove;
• glavni elektrotehnički projekt elektroinstalacija, uključujući unutarnju i vanjsku LED rasvjetu te    punionicu za električna vozila;
• glavni elektrotehnički projekt fotonaponske elektrane;
• glavni elektrotehnički projekt upravljanja termotehničkim instalacijama, praćenja potrošnje energenata i centralnog nadzornog upravljačkog sustava;
• sve potrebne tehničke opise, proračune, nacrte, sheme, prikaze, elaborate i druge priloge potrebne za cjelovitost glavnog projekta.

Sve dijelove glavnog projekta moraju izraditi, potpisati i ovjeriti ovlašteni projektanti odgovarajućih struka. Projektna dokumentacija mora biti međusobno usklađena, a glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost svih njezinih dijelova.

Obuhvat mjera energetske obnove

Projektna rješenja moraju minimalno obuhvatiti poboljšanje toplinske zaštite zgrade, zamjenu vanjske stolarije, izvedbu hidroizolacije i toplinske izolacije krovišta, zamjenu odnosno unaprjeđenje sustava grijanja i hlađenja, zamjenu i ugradnju sustava rekuperacije zraka, izvedbu fotonaponske elektrane, zamjenu postojeće unutarnje i vanjske rasvjete LED rasvjetom, ugradnju punionice za električna vozila, sustav upravljanja i praćenja potrošnje energenata, centralni nadzorni upravljački sustav te zeleni krov. Konačna tehnička rješenja moraju se temeljiti na raspoloživim podlogama, stvarnom stanju zgrade, tehničkoj izvedivosti, ishođenim posebnim uvjetima i uvjetima relevantnog poziva za sufinanciranje.

Proračun energetskih ušteda i troškovnik

Odabrani ponuditelj dužan je izraditi proračun očekivanih energetskih ušteda za projektirane mjere energetske obnove, sukladno važećim propisima, pravilima struke i zahtjevima relevantnog poziva za sufinanciranje. Troškovnik radova mora sadržavati sve projektirane radove, opremu, materijale i druge troškove potrebne za potpunu izvedbu projekta, s procijenjenim jediničnim cijenama i procjenom ukupne vrijednosti investicije. Opisi stavki moraju biti jasni i potpuni te u cijelosti usklađeni s tehničkim opisima, proračunima, nacrtima i drugim dijelovima glavnog projekta.

Usklađenost i predaja dokumentacije

Svi dijelovi izrađene dokumentacije moraju biti međusobno usklađeni te izrađeni u skladu s važećim propisima, tehničkim pravilima, pravilima struke, ishođenim posebnim uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi. Dokumentacija mora biti cjelovita i pripremljena za potrebe prijave projekta za sufinanciranje, provedbe postupka nabave radova i izvođenja projektiranih zahvata.

Odabrani ponuditelj dužan je Naručitelju predati najmanje:

• idejno rješenje energetske obnove;
• cjelovit i međusobno usklađen glavni projekt sa svim pripadajućim dijelovima, elaboratima, proračunima i prilozima;
• posebne uvjete i uvjete priključenja te drugu dokumentaciju pribavljenu u postupku njihova ishođenja;
• proračun očekivanih energetskih ušteda;
• troškovnik radova s procijenjenim jediničnim cijenama i procjenom ukupne vrijednosti investicije;
• cjelokupnu tekstualnu i grafičku dokumentaciju u PDF formatu te u odgovarajućim otvorenim i uređivim formatima, uključujući DWG i druge primjenjive formate.
[bookmark: _GoBack]Dokumentacija mora biti izrađena na hrvatskom jeziku, jasno označena i organizirana, a dokumenti za koje je propisano potpisivanje i ovjeravanje moraju biti potpisani i ovjereni od odgovarajućih ovlaštenih osoba.

Napomena

Sve aktivnosti potrebne za pregled podloga i zgrade, izradu idejnog rješenja, pripremu i provedbu postupka ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, izradu, potpisivanje, ovjeravanje, međusobno usklađivanje i predaju cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije, kao i potrebne ispravke i dopune u okviru ugovorenog opsega usluge, smatraju se sastavnim dijelom predmeta nabave i uključene su u ponuđenu cijenu.
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